| Samsung Internal API reference 2.0

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- IRS_INTERNAL_CMD : irs.h
- IRS_PARAM : irs.h
- kw_mode : tees_wrapped_with_rek.h
- protocol_error_code : protocol_errors.h
- TEE_ipSocket_ipVersion_e : tee_isocket.h
- TEE_tlsSocket_CallbackReasonType_e : tee_tlssocket.h
- TEE_tlsSocket_CipherSuites_e : tee_tlssocket.h
- TEE_tlsSocket_ClientCredentialType_e : tee_tlssocket.h
- TEE_tlsSocket_ExtensionFlags_e : tee_tlssocket.h
- TEE_tlsSocket_ServerCredentialType_e : tee_tlssocket.h
- TEE_tlsSocket_StatusRequestType_e : tee_tlssocket.h
- TEE_tlsSocket_tlsVersion_e : tee_tlssocket.h
- TEE_TUIButtonType : tui.h
- TEE_TUIEntryFieldMode : tui.h
- TEE_TUIEntryFieldType : tui.h
- TEE_TUIImageSource : tui.h
- TEE_TUIScreenOrientation : tui.h
- TEES_bool : tees_tui.h
- TEES_ContiguousAllocateFlags : scma.h
- TEES_ContiguousMapFlags : scma.h
- TEES_Result : tees_tui.h
- TEES_TUITouchTypes : tees_tui.h