| Samsung Internal API reference 2.0

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- i
- k
- l
- m
- n
- p
- s
- t
- u

### - s -

- S_ACCPERM : stat.h
- SCHAR_MAX : limits.h
- SCHAR_MIN : limits.h
- SCNd16 : inttypes.h
- SCNd32 : inttypes.h
- SCNd64 : inttypes.h
- SCNu16 : inttypes.h
- SCNu32 : inttypes.h
- SCNu64 : inttypes.h
- SCNx16 : inttypes.h
- SCNx32 : inttypes.h
- SCNx64 : inttypes.h
- SECCAM_NORMAL : tees_ssapi.h
- SECCAM_SECURE : tees_ssapi.h
- SHA256_DIGEST_LEN : tees_rot.h
- SHRT_MAX : limits.h
- SHRT_MIN : limits.h
- SO_AC_LEN : tees_secure_object.h
- SO_AUTH_ID_LEN : tees_secure_object.h
- SO_HEADER_SIZE_STATIC : tees_secure_object.h
- SO_IV_LEN : tees_secure_object.h
- SO_MAGIC_NUMBER_LEN : tees_secure_object.h
- SO_OUT_BUF_SIZE : tees_secure_object.h
- SO_TA_ID_LEN : tees_secure_object.h
- SO_TAG_LEN : tees_secure_object.h