| Samsung Internal API reference 2.0

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

tee_ta_destructor.h
Go to the documentation of this file.
1
9 #ifndef _TEE_TA_DESTRUCTOR_H
10 #define _TEE_TA_DESTRUCTOR_H
11
12 #include <tee_internal_api.h>
13
14 #ifdef __cplusplus
15 extern "C" {
16 #endif
17
23 typedef void (*TEES_DriverDestructor_t)(int);
24
32 DSO_EXPORT TEE_Result TEES_RegisterDriverDestructor(TEES_DriverDestructor_t destr);
33
34 #ifdef __cplusplus
35 }
36
37 #endif /* __cplusplus */
38 #endif /* _TEE_TA_DESTRUCTOR_H */
39
TEES_RegisterDriverDestructor
TEE_Result TEES_RegisterDriverDestructor(TEES_DriverDestructor_t destr)
Initializes driver destructor function pointer. The destructor will be called when secure kernel gene...
TEES_DriverDestructor_t
void(* TEES_DriverDestructor_t)(int)
Definition: tee_ta_destructor.h:23